|  |  |
| --- | --- |
| show | Toon de apparat instellingen. |
| show version | Toon de IOS versie. |
| show clock | Toon de huidig ingestelde klok. |
| clock set ? ? ? ? | Stel de klok in. hh:mm:ss, day of the month, month of the year, year. |
| enable | Ga in de privileged EXEC mode. |
| configure terminal | Ga in de configuratie mode. (Moet al in privileged EXEC mode zitten). |
| hostname ? | Verander de naam van de switch. Geef een string. |
| no ip domain-lookup | Zet de DNS loopup af. |
| enable secret class line con 0  password ?  login  exit | Configureren van het wachtwoord.  Het wachtwoord is een string. |
| banner motd # | Stel een bericht in dat bij het inloggen van de switch getoond zal worden. |
| exit | Sluit de actieve sessie. |
| copy running-config startup-config | Sla de running configuration op naar de startup file op de NVRAM |
| show running-config | Toont de hele running configuration 1 pagina per keer. |
| show ip interface brief | Toont de status van all de geconnecteerde interfaces. Gebruik de spatie balk om verder te navigeren |
| show flash | Toont of er VLANs zijn gecreëerd op de switch |
| delete ? | Verwijder een file. Geef de naam van het bestand. |
| reload | Herstart de switch om oude configuratie te verwijderen van het geheugen |
| no shut | Brengt een interface op |
| erase startup-config | Verwijder de startup configuratie van de NVRAM |

Cheat sheet basiscommando’s